CZĘŚĆ 1 –

Formularz Tabela urządzeń wraz z wymienionymi dokumentami stanowi integralną część Formularza oferty i nie podlega uzupełnieniu

**TABELA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ**

Należy podać ilości dla oferowanych produktów. W przypadku niezaoferowania żadnej ilości dla danej pozycji w tabeli oferta zostanie odrzucona.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagany element** | **Ilość** | **Oferowany produkt oraz ilość** |
| **1.** | Konsoleta do reżyserii dźwięku na widowni Sali Widowiskowej – Typ 1-FOH | min 1 kpl |  |
| **2.** | Konsoleta do reżyserii dźwięku dla artystów na scenie Sali Widowiskowej – Typ 2 – MON | min 1 kpl |  |
| **3.** | Konsoleta do reżyserii dźwięku podczas koncertów – Typ 3  | min 1 kpl |  |
| **4.** | Konsoleta do reżyserii dźwięku podczas prób – Typ 4 | min 2 szt |  |
| **5.** | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych ADDA Typ 1 | min 3 szt |  |
| **6.** | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych ADDA Typ 2 | min 3 szt |  |
| **7.** | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych AD Typ 3 | min 1 szt |  |
| **8.** | Interface audio z wyjściami analogowymi liniowymi | min 6 szt |  |
| **9.** | Interface audio z wyjściami cyfrowymi w formacie AES/EBU | min 4 szt |  |
| **10.** | Matryca światłowodowa do cyfrowych sieci audio | min 2 szt |  |
| **11.** | Konwerter cyfrowy z interfejsem optycznym Fibercast Typ 1 (MADI) | min 4 szt |  |
| **12.** | Zestaw przetworników cyfrowych z interfejsem optycznym Fibercast Typ 4 | min 1 szt |  |
| **13.** | Zestaw przetworników cyfrowych z interfejsem optycznym Fibercast Typ 5 | min 1 szt |  |
| **14.** | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych z interfejsem optycznym Fibercast Typ 6 | min 1 szt |  |
| **15.** | Zestaw przetworników cyfrowych z interfejsem optycznym Fibercast Typ 7 | min 1 szt |  |
| **16.** | Wielokanałowa matryca sygnałowa umożliwiająca zarządzanie sygnałami audio w postaci specjalizowanej platformy DSP lub systemowej platformy zarządzającej Typ DSP01 | min 1 szt |  |
| **17.** | Dwukierunkowy interface formatów cyfrowych z interfejsem optycznym Fibercast Typ 1 | min 1 szt |  |
| **18.** | Przełącznik sieciowy AV Typ 2  | min 2 szt |  |
| **19.** | Rozszerzone specjalistyczne oprogramowanie do realizacji widowisk teatralnych z przeznaczeniem dla posiadanej przez Zamawiającego cyfrowej konsolety DiGiCo Q338 | min 1 kpl |  |
| **20.** | Rozszerzone specjalistyczne oprogramowanie do realizacji typu Broadcast, dedykowane dla posiadanej przez zamawiającego konsolety DiGiCo SD10 | min 1 kpl |  |
| **21.** | Uniwersalne 24-centymetrowe ramię z końcówkami 1/4'' i jednym adapterem 3/8'' w zestawie | min 6 szt |  |
| **22.** | Uniwersalna wtyczka VST3 Typ 1 | min 3 szt |  |
| **23.** | Uniwersalna wtyczka VST3 Typ 2 | min 2 szt |  |
| **24.** | Uniwersalna wtyczka VST3 Typ 3 | min 3 szt |  |
| **25.** | Przewód światłowodowy na bębnie Typ 1 | min 4 szt |  |
| **26.** | Przewód światłowodowy na bębnie Typ 2 | min 2 szt |  |
| **27.** | Przewód światłowodowy Typ 3  | min 20 szt |  |
| **28.** | Przewód światłowodowy Typ 4  | min 4 szt |  |
| **29.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające na stanowisku FOH | min 1 kpl |  |
| **30.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające na stanowisku MON | min 1 kpl |  |
| **31.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające w Sali Orkiestry | min 1 kpl |  |
| **32.** | Przyłącze sygnałowe w Amplifikatorni | min 1 kpl |  |
| **33.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające na stanowisku w Kabinie Broadcast | min 1 kpl |  |
| **34.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające w Orkiestronie Strona Lewa | min 1 kpl |  |
| **35.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające w Orkiestronie Strona Prawa | min 1 kpl |  |
| **36.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające w Orkiestronie na środku na suficie | min 1 kpl |  |
| **37.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające w szafie sprzętowej na scenie | min 1 kpl |  |
| **38.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające na stanowisku Inspicjenta | min 1 kpl |  |
| **39.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające na Widowni Strona Lewa | min 1 kpl |  |
| **40.** | Przyłącze sygnałowe i zasilające na Widowni Strona Prawa | min 1 kpl |  |