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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
Wynajem, transport, montaż, utrzymanie techniczne i demontaż hali namiotowej pełniącej funkcję zaplecza garderobianego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2027 r.

1. Zamawiający
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu hali namiotowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m², przeznaczonej na zaplecze garderobiane i techniczne zespołu artystycznego, wraz z transportem, rozładunkiem, montażem, wyposażeniem technicznym określonym w OPZ, bieżącym utrzymaniem, serwisem oraz demontażem i wywozem.
Usługa będzie realizowana sukcesywnie, każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu wydarzeń artystycznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2027 r.
Zamówienie obejmuje wszystkie czynności i materiały niezbędne do wykonania kompletnej, bezpiecznej i gotowej do użytkowania hali namiotowej, nawet jeżeli nie zostały wymienione wprost, lecz wynikają z zasad wiedzy technicznej, instrukcji producenta, dokumentacji konstrukcji albo obowiązujących przepisów.
3. Zakres ilościowy i sposób zlecania
3.1. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia: 10 realizacji.
3.2. Maksymalny przewidywany zakres zamówienia: 25 realizacji.
3.3. Standardowy czas użytkowania hali podczas pojedynczej realizacji: 1 dzień, z możliwością przedłużenia według stawek wskazanych w ofercie.
3.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia zawierające co najmniej: miejsce realizacji, termin gotowości hali, planowany okres użytkowania, termin demontażu oraz ewentualny zakres wyposażenia dodatkowego.
3.5. Minimalny termin przekazania zlecenia przed planowanym montażem: 7 dni kalendarzowych. W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający może zapytać o realizację w terminie krótszym.
4. Miejsce realizacji
Zamawiający dopuszcza realizację w innym miejscu wskazanym w zleceniu, w granicach województwa mazowieckiego.
Dokładne usytuowanie hali będzie każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków terenowych, dróg dojazdowych, infrastruktury podziemnej, dróg ewakuacyjnych i organizacji wydarzenia.
5. Minimalne wymagania techniczne
	Parametr
	Wymaganie minimalne





	1. Przeznaczenie
	Hala namiotowa przeznaczona na zaplecze garderobiane i techniczne dla zespołu artystycznego, umożliwiająca bezpieczne przebywanie osób, ustawienie wyposażenia garderobianego oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych.

	2. Powierzchnia
	Powierzchnia użytkowa pod zadaszeniem: nie mniej niż 300 m². Powierzchnia ma być liczona jako realna przestrzeń możliwa do wykorzystania wewnątrz hali. Przykładowa konfiguracja: 10 m × 30 m. Wykonawca poda w ofercie dokładne wymiary, powierzchnię całkowitą i użytkową.

	3. Konstrukcja
	Konstrukcja aluminiowa lub stalowa, kompletna, stabilna, bezpieczna i dopuszczona do użytkowania. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być sprawne, nieuszkodzone i zgodne z dokumentacją producenta.

	4. Użytkowanie całoroczne
	Konstrukcja i wyposażenie muszą umożliwiać użytkowanie w okresie obowiązywania umowy, w tym w warunkach jesiennych i zimowych. Wykonawca określi dopuszczalne obciążenia wiatrem i śniegiem oraz zasady eksploatacji w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

	5. Poszycie
	Poszycie dachowe i ścienne z PVC lub materiału równoważnego: nieprzemakalne, odporne na promieniowanie UV, czyste, estetyczne, bez rozdarć i nieszczelności. Materiał musi posiadać aktualny dokument potwierdzający właściwości w zakresie reakcji na ogień / trudnozapalności.

	6. Wysokość
	Wysokość ściany bocznej: minimum 3,0 m. Wykonawca poda wysokość ściany bocznej oraz wysokość w kalenicy albo najwyższym punkcie konstrukcji.

	7. Podłoga
	Stabilna, pełna i wypoziomowana podłoga na całej powierzchni użytkowej hali (minimum 300 m²), o powierzchni równej, antypoślizgowej i bezpiecznej dla ruchu pieszych oraz ustawienia wyposażenia. Należy zniwelować progi i różnice poziomów w strefach wejściowych.

	8. Wejścia i wyjścia
	Liczba, szerokość i rozmieszczenie wyjść zgodne z dokumentacją konstrukcji, przewidywaną liczbą użytkowników i obowiązującymi przepisami. Hala musi posiadać co najmniej dwa niezależne wyjścia oraz możliwość wykonania wejścia technicznego / bramy do wnoszenia wyposażenia.

	9. Brama techniczna
	Otwór techniczny o wymiarach dostosowanych do transportu wyposażenia. Wykonawca wskaże dostępne warianty oraz wymiary światła bramy. Wymiar oczekiwany: 3x3 m

	10. Podział wnętrza
	Możliwość wydzielenia wewnętrznych stref garderobianych za pomocą stabilnych przegród tekstylnych lub systemowych.

	11. Oświetlenie podstawowe
	Kompletne oświetlenie LED na całej powierzchni hali, zapewniające równomierne, bezpieczne i komfortowe korzystanie z garderób i ciągów komunikacyjnych. Instalacja musi być zabezpieczona, uporządkowana i wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

	12. Oświetlenie awaryjne i oznakowanie
	Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne oraz oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych – w zakresie wymaganym dla sposobu użytkowania obiektu, jego dokumentacji technicznej i obowiązujących przepisów.

	13. Ogrzewanie
	System ogrzewania dostosowany do kubatury hali i warunków atmosferycznych, umożliwiający utrzymanie temperatury co najmniej +18°C w strefie użytkowej w okresach, w których ogrzewanie zostanie zamówione. Urządzenia grzewcze muszą być bezpieczne, posiadać wymagane zabezpieczenia i być użytkowane zgodnie z instrukcjami producenta.

	14. Wentylacja
	Wentylacja naturalna i/lub mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza, ograniczenie kondensacji pary wodnej oraz komfort użytkowników. Rozwiązanie nie może powodować nawiewu spalin do wnętrza hali.

	15. Kotwienie / balastowanie
	Sposób posadowienia, kotwienia lub balastowania zgodny z dokumentacją techniczną konstrukcji i warunkami podłoża. W miejscach, w których nie można ingerować w nawierzchnię lub grunt, Wykonawca zastosuje odpowiedni system balastowy.

	16. Odprowadzanie wody
	Dach i system odprowadzenia wody muszą zapobiegać gromadzeniu się wody, przeciekom i zalewaniu wejść. W razie potrzeby Wykonawca zastosuje rynny, spusty lub inne rozwiązania odprowadzające wodę poza strefę użytkową.

	17. Zasilanie
	Wykonawca określi łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wstępnie Zamawiający przewiduje możliwość zapewnienia jednego gniazda trójfazowego 32 A w pobliżu miejsca montażu. Ewentualne dodatkowe zasilanie, rozdzielnice, zabezpieczenia i okablowanie należy wskazać w ofercie.

	18. Stan techniczny i estetyka
	Wszystkie elementy hali i wyposażenia muszą być czyste, sprawne, kompletne i wolne od uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo lub estetykę zaplecza artystycznego.


6. Wyposażenie i zakres dodatkowy
6.1. W ramach ceny podstawowej Wykonawca zapewni wszystkie elementy wymienione w tabeli w pkt 5, w szczególności konstrukcję, poszycie, podłogę, wejścia, oświetlenie podstawowe, elementy kotwiące / balastowe, instalację elektryczną wewnętrzną oraz oznakowanie wymagane dla bezpiecznego użytkowania.
6.2. Wyposażenie dodatkowe rozliczane według cen jednostkowych może obejmować:
• ogrzewanie wraz z obsługą oraz paliwem / energią,
• wentylację mechaniczną lub klimatyzację,
• dodatkowe oświetlenie stanowisk garderobianych,
• ścianki i przegrody wewnętrzne, drzwi do wydzielonych stref,
• podjazdy, schody, poręcze i dodatkowe zabezpieczenia wejść,
• dodatkową rozdzielnię elektryczną, okablowanie lub agregat prądotwórczy,
• inne wyposażenie wskazane w zleceniu Zamawiającego.
6.3. Zakres wyposażenia meblowego (stoły, krzesła, lustra, wieszaki itp.): poza zakresem zamówienia.
7. Wymagania dotyczące montażu, gotowości i demontażu
• Wykonawca dokona oględzin miejsca realizacji, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego przygotowania montażu.
• Montaż może rozpocząć się wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
• Hala musi być całkowicie zmontowana, wyposażona, uprzątnięta i gotowa do odbioru najpóźniej w terminie wskazanym w zleceniu.
• Standardowo gotowość do odbioru powinna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym wydarzenie, chyba że zlecenie stanowi inaczej.
• Wykonawca zabezpieczy teren prac, nie dopuści do uszkodzenia nawierzchni, zieleni, infrastruktury podziemnej i istniejących obiektów.
• Po zakończeniu realizacji Wykonawca zdemontuje halę, usunie wszystkie elementy, odpady i zabezpieczenia oraz przywróci teren do stanu nie gorszego niż przed montażem.
Maksymalny czas montażu: 1 dzień; maksymalny czas demontażu: 1 dzień.
8. Utrzymanie techniczne, serwis i warunki atmosferyczne
• Wykonawca odpowiada za utrzymanie hali w stanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa przez cały okres jej użytkowania.
• Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przez całą dobę w okresie realizacji danego zlecenia.
• Wykonawca będzie monitorował prognozy i warunki atmosferyczne w zakresie niezbędnym do bezpiecznej eksploatacji konstrukcji.
• W razie wystąpienia warunków przekraczających parametry dopuszczalne dla konstrukcji Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i wdroży działania przewidziane w instrukcji użytkowania, w tym dodatkowe zabezpieczenia, czasowe wyłączenie obiektu albo ewakuację.
• W okresie zimowym Wykonawca zapewni działania wymagane instrukcją konstrukcji, w szczególności kontrolę obciążenia śniegiem, usuwanie śniegu oraz utrzymanie drożności odwodnienia.
• Naprawy elementów wpływających na bezpieczeństwo lub możliwość korzystania z hali będą wykonywane niezwłocznie.
Wymagany czas reakcji serwisu od zgłoszenia: 2 godziny.
9. Obowiązki Wykonawcy
• realizacja zamówienia przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia,
• zapewnienie transportu, rozładunku, załadunku, sprzętu montażowego i wszystkich materiałów pomocniczych,
• przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, porządkowych i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia,
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym oraz kierowanie pracami,
• zapewnienie wymaganych zabezpieczeń terenu prac i bezpiecznego prowadzenia montażu oraz demontażu,
• niezwłoczne usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru lub użytkowania,
• ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców lub użyty sprzęt,
• utrzymanie ważnego ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji umowy.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC: 500.000 złotych
10. Obowiązki Zamawiającego
• wskazanie miejsca montażu i przekazanie dostępnych informacji o warunkach terenowych,
• zapewnienie, w uzgodnionym zakresie, dojazdu dla pojazdów ciężarowych i technicznych,
• umożliwienie dostępu do miejsca realizacji w uzgodnionych godzinach,
• wskazanie dostępnego punktu zasilania; wstępnie zakłada się jedno gniazdo trójfazowe 32 A,
• uzgodnienie godzin montażu i demontażu oraz koordynację prac z innymi wykonawcami,
• zapewnienie ochrony lub dozoru obiektu w okresie od montażu do demontażu, jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu.
11. Odbiór przedmiotu zamówienia
11.1. Odbiór zostanie przeprowadzony po zakończeniu montażu i przed dopuszczeniem hali do użytkowania.
11.2. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi w szczególności:
• zgodność wymiarów, powierzchni i wyposażenia z OPZ oraz zleceniem,
• stabilność konstrukcji, prawidłowość kotwienia / balastowania i stan poszycia,
• równość, stabilność i bezpieczeństwo podłogi,
• drożność wejść, wyjść i ciągów komunikacyjnych,
• działanie oświetlenia, instalacji elektrycznej, ogrzewania i wentylacji – jeżeli dotyczy,
• kompletność wymaganych dokumentów.
11.3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem użytkowania hali.
12. Rozwiązania równoważne
Wskazane w OPZ parametry należy traktować jako minimalne wymagania funkcjonalne, jakościowe i techniczne. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, trwałości, funkcjonalności i komfortu użytkowania. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
13. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w dokumentacji postępowania i umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
14. Postanowienia końcowe
• Wykonawca przed złożeniem oferty powinien uwzględnić wszystkie warunki techniczne i organizacyjne opisane w OPZ.
• W przypadku rozbieżności między OPZ a zleceniem szczegółowym pierwszeństwo mają wymagania wyższe, chyba że Zamawiający wyraźnie postanowi inaczej.
• Wszelkie zmiany zakresu realizacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
• Ostateczne terminy, miejsce, okres użytkowania i wyposażenie każdej realizacji zostaną wskazane w zleceniu.
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