**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Formularz ofertowy**

# Minimalne parametry techniczne / funkcjonalności

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Przedmiot zamówienia*** | ***Wartość netto /zł/*** | ***Wartość brutto /zł/*** |
| **Kompletny zestaw ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagane parametry** | **Opis oferowanego wyrobu** |
| **ZEWNĘTRZNY EKRAN LED P3.91 – Total = 62m2** |
| 1 | Rozmiar ekranu głównego – scena wewnętrzna | 10 x 6m  |  |
| 2 | Rozdzielczość całkowita ekranu | Minimum 2560x1536 pikseli |  |
| 3 | Rozmiar ekranu – scena zewnętrzna – (wykorzystywany z zasobów ekranu głównego) | 6 x 3m |  |
| 4 | Rozdzielczość całkowita ekranu na scenę zewnętrzną | Minimum 1536x1024 pikseli |  |
| 5 | Liczba zapasowych kabinetów | 2m2 |  |
| 6 | Rozmiar modułu LED w kabinecie | 250x250 mm |  |
| 7 | Liczba modułów LED (zapas) | 16 szt. |  |
| 8 | Rozdzielczość modułu | minimum 64x64 pikseli |  |
| 9 | Piksel fizyczny | 3.91 mm |  |
| 10 | Rozmiar kabinetu (szer./wys./gł.) | 500 x 1000 x 69 mmLub500 x 500 x 69 mm |  |
| 11 | Waga kabinetu | maksymalnie 14,5kg |  |
| 12 | Rozdzielczość kabinetu | 128x256 pikselelub128x128 pikseli |  |
| 13 | Liczna pikseli na m2 | Minimum 65536 |  |
| 14 | Liczba modułów LED w kabinecie | Maksymalnie 8 szt. |  |
| 15 | Kąty widzenia (szerokość / wysokość) | minimum 140/140 st. |  |
| 16 | Kontrast | minimum 5000:1 |  |
| 17 | Jasność | minimum 3500 cd / 1m2 |  |
| 18 | Odświeżanie | minimum 3840Hz |  |
| 19 | Konfiguracja LED | minimalnie 3 in 1 |  |
| 20 | Średni pobór energii elektrycznej | maksymalnie 250W / 1m2 |  |
| 21 | Maksymalny pobór energii elektrycznej | maksymalnie 750W / 1m2 |  |
| 22 | Temperatury pracy | Od -20 ℃ do 50 °C |  |
| 23 | Temperatury składowania | Od -40℃ do 85 ℃ |  |
| 24 | Żywotność (przy 50% jasności) | 100.000 godzin |  |
| 25 | Czarny kolor tła  | wymagany |  |
| 26 |  Magnetyczne łączenie modułów z kabinetem  | wymagane |  |
| 27 | Nakładane osłonki na narożne moduły LED w kabinecie zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas przenoszenia ekranu (dot. narożnych diod LED) | wymagane |  |
| 28 |  Raport z badań wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji z zagrożenia fotobiologicznego światłem niebieskim dla serii diody RGB zaproponowanej w ofercie Wykonawcy potwierdzający Grupę ryzyka RG0 |  wymagane  |  |
| 29 | Bez narzędziowy system odpinania modułu zawierającego takie podzespoły jak m.in. zasilacz ikartę odbiorczą oraz gniazdo zasilające i sygnałowe | wymagane |  |

|  |
| --- |
| **SYSTEM MONTAŻU EKRANU LED P3.91 (scen główna w siedzibie)** |
| 1 | Element nośny montowany na stałe:- kratownica aluminiowa typu Quadro min. Q30 o szerokości dostosowanej na potrzeby stałej instalacjiElement podwieszony na minimum 2 wciągarkach o ładowności min. 2000kg:- kratownica aluminiowa typu Quadro min.Q30 min. 10m szerokości | wymagane – do konsultacji i zatwierdzenia z Zamawiającym |  |
| 2 | Element nośny wraz z elementem podwieszanym muszą posiadać:- Deklarację właściwości użytkowych CE- Deklarację zgodności składaną przez dostawcę dla elementów systemu kratownic- Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla elementów nośnych wykonanych z aluminium klasy EXC2 według EN 1090-3:2008 z zastosowaniem dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli- Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla elementów nośnych wykonanych z aluminium klasy EXC2 według EN 1090-5:2018 z zastosowaniem dla profilowanych ba zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów i sufitów | wymagane |  |
| 3 | Obliczenia wytrzymałościowe dla elementu kratownicy montowanego na stałe: Statyka + Sprawozdanie | wymagane |  |
| 4 | Wciągarki Dla elementu podwieszanego pod elementem stałym konstrukcji należy zastosować minimum 2 wciągarki o standardzie D8+ o właściwościach:- łańcuch o długości min. 10m- prędkość podnoszenia nie mniejsza niż 4m/min. - klasa ochronna IP55 (DIN 40050) - moc silnika nie mniejsza niż 1,5kW - kontrola bezpośrednia- układ hamowania prądem stałym oparty na min. 2 hamulcach- poziom hałasu nie większy niż 67,5 dB przy pełnym obciążeniu - łańcuch nośny min. 8x24mm - liczba łańcuchów nie większa niż 1 - waga łańcucha max 1,4kg/m. Współczynnik bezpieczeństwa nie mniejszy niż 8:1- korpus aluminiowy w kolorze czarnym - klasa FEM - 2m- waga urządzenia nie większa niż 54kg. | wymagane  |  |
| 5 | Sterownik dla wciągarek elementu stałego na scenie głównej - z możliwością kontroli min. 4 wciągarkami (sterowanie pojedyncze lub grupami)- napięcie min. 400V- 3P + E - 50/60 Hz. - klasa ochrony min. IP55 (DIN 40050)- wbudowany ekran dotykowy o przekątnej 3,2"- wbudowane trzy wskaźniki obecności fazy - wbudowane dwa gniazda RJ45 z przodu urządzenia- montaż w szafie rack o wysokości max. 2U 420mm. - wbudowany przycisk "GO" oraz przycisk zatrzymania awaryjnego - waga sterownika nie większa niż 8kg - możliwość połączenia z dodatkowymi sterownikami (funkcja „link”) | wymagane |  |
| **SYSTEM MONTAŻU EKRANU LED P3.91 (scena zewnętrzna) - bramownica** |
| 1 | Bramownica aluminiowa typu Quadro min. Q30:- wózek jednostronny - podstawy z podporami - zestaw łączników, zawiesi- świder do mocowania odciągów w podłożu miękkim- pas pojedynczy z grzechotką- wciągarka łańcuchowa 1000kg- łańcuch 6m- zawiesie linowe jednociągowefi10- stężenie zadaszenia – kpl. 2m- zawias do pochylania słupa- kratownica słupa | wymagane |  |
| **SKRZYNIE TRANSPORTOWE dla Ekranu LED P3.91** |
| 1 | Skrzynie transportowe typu case 4-8in1 na wszystkie kabinety:* wykonane ze sklejki z metalowymi okuciami,
* wyposażone w minimum dwa zamki motylkowe,
* wyposażone w minimum 4 sprężynowo składane

uchwyty,* wyposażone w minimum 4 gumowane koła, w tym

minimalnie dwa z hamulcami,* wyposażone we wkład z gąbki zapewniający bezpieczny transport kabinetów,
* zapewniające możliwość ustawiania skrzyń jedna na

drugiej,* maksymalny wymiar skrzyni transportowej: 110x106x75cm

(szerokość/długość/wysokość)- maksymalna waga pojedynczej skrzyni (wraz z kabinetami): 180kg |  wymagane |  |
| **Komputer All In One** |
| 1 | Procesor | Intel Core i7-12700T (12 rdzeni, 20 wątków, 1.00-4.70 GHz, 25 MB cache) |  |
| 2 | Chipset | Intel H670 |  |
| 3 | Pamięć RAM | 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz) |  |
| 4 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |  |
| 5 | Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |  |
| 6 | Napięcie pamięci RAM | 1.2 V |  |
| 7 | Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |  |
| 8 | Przekątna ekranu | 27" |  |
| 9 | Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |  |
| 10 | Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050Intel UHD Graphics 770 |  |
| 11 | Wielkość pamięci karty graficznej | 4096 MB GDDR6 (pamięć własna) |  |
| 12 | Dysk SSD PCIe | 1000 GB |  |
| 13 | Wbudowane napędy optyczne | Brak |  |
| 14 | Dźwięk | Wbudowane dwa mikrofonyZintegrowana karta dźwiękowaWbudowane głośniki stereo |  |
| 15 | Kamera internetowa | 5.0 Mpix |  |
| 16 | Łączność | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)LAN 10/100/1000 MbpsBluetooth |  |
| 17 | Złącza - panel tylny | USB 2.0 - 2 szt.USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.USB Type-C - 1 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.HDMI in - 1 szt.HDMI out - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 18 | Złącza - panel boczny | USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |
| 19 | Zasilacz | 180 W |  |
| 20 | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)Wbudowany moduł TPMKamera z wbudowaną zaślepkąKamera na podczerwień |  |
| 21 | Mysz i klawiatura w zestawie | Klawiatura bezprzewodowaMysz bezprzewodowa |  |
| 22 | Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| 23 | System operacyjny | min.: Microsoft Windows 11  |  |
| 24 | Wysokość | 471 mm |  |
| 25 | Szerokość | 614 mm |  |
| 26 | Głębokość | 208 mm |  |
|  27 | Waga | 8,3 kg |  |
| **Procesor wizyjny zawierający oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie sygnałów wideo jednocześnie konfigurację i sterowanie ściany LED** |
| 1 | Wejście obrazu video | minimum 1 szt. o rozdzielczości minimum4096 x 2160 (HDMI lub DP) |  |
| 2 | Klawisze kontrolne na panelu przednim - 15 klawiszy funkcyjnych + encoder obrotowy | Wymagane  |  |
| 3 | możliwość definiowania wielkości obrazu (rozdzielczości obrazu) oraz ustalania punktów początkowych (X,Y). | Wymagane |  |
| 4 | Wyświetlanie min. 4 niezależnych obrazów na powierzchni ekranu | Wymagane |  |
| 5 | Możliwość skalowania obrazu | Wymagane |  |
| 6 | Wbudowane 3 niezależne warstwy prezentacji obrazu | Wymagane |  |
| 7 | Wsparcie dla kontentów 3D | Wymagane |  |
| 8 | Możliwość zapisu presetów użytkownika | Wymagane |  |
| 9 | HDMI 2.0 głębia koloru nie gorsza niż :– przy 8bit:RGB4:4:4 - 3840×2160@60HzYCbCr4:4:4 - 3840×2160@60HzYCbCr4:2:2 - 3840×2160@60Hz– przy 10-bit:YCbCr4:2:2 - 3840×2160@60Hz | Wymagane |  |
| 10 | Tryb portów wyjściowych RJ 45 | Wymagane |  |
| 11 | Ilość portów wyjściowych nie mniej niż 12 | Wymagane |  |
| 12 | Złącza kontrolne: RJ45, USB2.0, RS232 | Wymagane |  |
| 13 | Pobór mocy nie więcej niż 70W | Wymagane |  |
| 14 | Waga nie więcej niż 9 kg | Wymagane |  |
| 15 | Obudowa typu rack 19” | Wymagane |  |

|  |
| --- |
| **Okablowanie** |
| 1 | Kompletny system okablowania sygnałowego - dopasowany do liczby zaproponowanych kabinetów, procesorów oraz komputera all in one  | wymagane |  |
| 2 | Kompletny system okablowania prądowego - dopasowany do liczby zaproponowanych kabinetów, procesorów oraz komputera all in one. | wymagane |  |

1. **POGLĄDOWE USTAWIENIA EKRANÓW**

# Sala główna – siedziba Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

* + 1. poglądowe ustawienie ekranu



* + 1. Opis konstrukcji:
			1. konstrukcja nośna ekranu głównego (10m x 6m – piksel 3.91 mm) winna być zawieszona w sposób umożliwiający swobodne podnoszenie i opuszczanie ekranu zsynchronizowanymi wciągarkami elektrycznymi w liczbie pozwalającej na bezpieczne używanie ekranu oraz na potrzeby montażu/demontażu ekranu LED, kolor konstrukcji nośnej srebrny/czarny;

# Ekran na/przy scenie zewnętrznej

* + 1. Poglądowa konstrukcja typu bramownica



* + 1. Opis konstrukcji:
			1. konstrukcja nośna z odciągami ekranu na scenie zewnętrznej (6m x 3m – piksel 3.91 mm) winna być zawieszona w sposób umożliwiający swobodne podnoszenie i opuszczanie ekranu wciągarkami w liczbie pozwalającej na bezpieczne używanie ekranu oraz na potrzeby montażu/demontażu ekranu LED, kolor konstrukcji nośnej srebrny/czarny;

**Załącznik nr 4 do SWZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nazwa i adres wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**WYKAZ DOSTAW**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup ściany video wykonanej w** **technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego”*,*** prowadzonego przez **Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego,** oświadczam, co następuje:

Ja niżej podpisany

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował następujące dostawy:

**TABELA** – **WYKAZ DOSTAW URZĄDZEŃ WYKONANYCH W TECHNOLOGII EKRANÓW LED** (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana (nazwa, siedziba)** | **Termin wykonania zamówienia(dzień/miesiąc/rok)** | **Przedmiot (rodzaj) zrealizowanych dostaw potwierdzający spełnianie warunków uczestnictwa**  | **Wartość netto zrealizowanych dostaw** |
| **początek** | **koniec** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***\* do tabeli należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie każdej dostawy, np. referencje, protokoły odbioru itp.***

*dokument należy podpisać*

*podpisem kwalifikowanym/ lub podpisem zaufanym*

**Załącznik nr 5 i 6 do SWZ - Oświadczenie**

 **Wykonawca/podwykonawca1:**

…………………………………………………………………………….................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

…………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy\***

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawą Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**ORAZ**

**SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, wdrożenie i konfigurację sieci bezprzewodowej wraz z akcesoriami i systemem zarządzania

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy\*:**

**I Spełnianie warunków udziału w postępowaniu**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

1. **Przesłanek wykluczenia z postępowania**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….………r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 273 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, są dostępne za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami internetowymi:

1) ..............................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

...........................................................

 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)

**Załącznik nr 7 do SWZ -
Grupa kapitałowa**

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**

**\*UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2**

Składając ofertę w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na dostawę, wdrożenie i konfigurację sieci bezprzewodowej wraz z akcesoriami i systemem zarządzania w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, działając w imieniu Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)*

* + - * **Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
			2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej** | **Adres podmiotu** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - * **Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej.**

*\* zaznaczyć odpowiednie*

* ***Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.***

**Oświadczenie Wykonawcy**

**Wykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Oświadczam, iż wobec: …………….. **nie zachodzą** podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*kwalifikowany podpis elektroniczny
osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*

***Oświadczenie należy wypełnić elektronicznie. Zaleca się zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Dopuszcza się inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.***

**Oświadczenie Wykonawcy**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, województwo,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1** **ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.**

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na dostawę, wdrożenie i konfigurację sieci bezprzewodowej wraz z akcesoriami i systemem zarządzania są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

 …………………………………………

 *elektroniczny podpis osoby/ osób*

 *uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*

* ***Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.***