Załącznik nr 4 do WZ
Formularz oferty

[bookmark: _Toc534368278][bookmark: _Toc23331892]FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu pn.:
Wynajem, dostawa, montaż i demontaż konstrukcji scenicznych na potrzeby wydarzeń realizowanych z udziałem PZLPiT „Mazowsze” na obszarze Polski – nr postępowania 1/2026 DK:

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

	WYKONAWCA I JEGO OZNACZENIE

	Nazwa
	

	Adres lub Siedziba 
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo)
	

	Nr telefonu
	

	Strona internetowa (adres)
	

	Adres poczty elektronicznej
(e-mail)
	

	NIP
	

	REGON
	

	KRS / CEiDG
	

	Status[footnoteRef:1] [1:  Zaznaczyć właściwe] 

	☐ mikro przedsiębiorstwo;
☐ małe przedsiębiorstwo;
☐ średnie przedsiębiorstwo;
☐ duże przedsiębiorstwo;
☐ jednoosobowa działalność gospodarcza;
☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;

	Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:
	Imię
Nazwisko
telefon
e-mail

	Rola w konsorcjum/jeśli dotyczy/
	



	Przedmiot zamówienia
	Cena netto w PLN za jedno wydarzenie

	Prognozowana ilość wydarzeń[footnoteRef:2] [2:  Ilości wydarzeń, w związku z którymi Zamawiający planuje udzielać zamówień są ilościami szacunkowymi, które PZLPiT „Mazowsze”, planuje zrealizować w okresie obowiązywania Umowy ramowej, jednakże nie stanowią zobowiązania do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia.] 

	Cena netto w PLN
[2]x[3]
	

Stawka VAT w %

	

Cena brutto w PLN
[4] +([4]x[5])

	[bookmark: _Hlk233889508][1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	Wynajem, dostawa, montaż i demontaż konstrukcji scenicznych na potrzeby wydarzeń realizowanych z udziałem PZLPiT „Mazowsze” na obszarze Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia., w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
	
	15
	
	
	

	SUMA
	……………


1. Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.: „Wynajem, dostawa, montaż i demontaż konstrukcji scenicznych na potrzeby wydarzeń realizowanych z udziałem PZLPiT „Mazowsze” na obszarze Polski”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

[bookmark: _Hlk203049550]…………………………….. PLN netto tj. ………………………………….. PLN brutto
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. załącznika nr 1 do WZ oraz Projektu Umowy ramowej i Projektu Umowy wykonawczej (stanowiących załącznik Nr 2 i 2a do WZ), jak również w nich nieujętych z powodu wad w/w dokumentacji wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca przed obliczeniem ceny ofertowej zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi warunkami realizacji zadania mogącymi mieć wpływ na oferowaną cenę, w tym projektem umowy (załącznik nr 2 i 2a do WZ). Oferowana cena ma pokrywać wszelkie zobowiązania umowne wynikające w/w dokumentacji i wytycznych określonych w WZ. 

Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego wskazane w OPZ i tabeli poniżej (Wykonawca wypełnia kolumnę 4 zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne, powinien opisać je w sposób pozwalający Zamawiającemu ocenić równoważność) :



	Element
	Wymagania minimalne
	Uwagi / funkcjonalność
	Spełnia/nie spełnia 
(WYPEŁNIA WYKONAWCA)[footnoteRef:3] [3:  Brak uzupełnienia tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy] 

W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego Wykonawca opisuje zaoferowany przedmiot w sposób umożłiwiający Zamawiajacemu ocenę spełniania minimlnych wymagań określonych w OPZ

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	Konstrukcja zadaszenia
	Szerokość: 16 m; głębokość: 19,5 m; wysokość: 12,5 m.
	Konstrukcja przeznaczona do pracy w warunkach plenerowych, stabilna i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją techniczną Wykonawcy.
	

	Scena dla baletu i chóru
	Konstrukcja typu Layher lub równoważna; szerokość: 14 m; głębokość: 12 m; wysokość: 1,6 m.
	Wysokość tej sceny powinna być wyższa o minimum 1,2 m od poziomu sceny dla orkiestry.
	

	Scena orkiestry
	Podesty typu Butec/Nivtec lub równoważne; szerokość: 14 m; głębokość: 6 m; wysokość: 0,4 m.
	Podest sceniczny dla orkiestry nie może być mechanicznie połączony ze sceną z konstrukcji typu Layher lub równoważnej.
	

	Kieszenie boczne
	Dwie kieszenie boczne po obu stronach sceny, każda o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 m x 10 m.
	Kieszenie muszą być osłonięte przed deszczem.
	

	Schody i dojścia
	Schody z dwóch stron, prowadzące z tyłu do kieszeni bocznych; szerokość minimalna schodów: 2 m.
	Dojścia muszą zapewniać bezpieczną komunikację techniczną i artystyczną.
	

	Kratownica dla oświetlenia nad FOH
	Wysokość: 10 m; szerokość: 8 m; obciążenie: 300 kg.
	Konstrukcja ustawiona nad FOH, zgodnie z rysunkami poglądowymi.
	

	Kratownice na scenie - front
	2 x kratownica frontowa 12 m; obciążenie front 1: 700 kg; obciążenie front 2: 500 kg.
	Punkty i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym/realizatorem technicznym.
	

	Kratownice na scenie - kontra
	3 x kratownica kontra 10 m; obciążenie 500 kg na każdą kratownicę.
	Konstrukcja musi umożliwiać bezpieczne podwieszenie sprzętu scenicznego.
	

	Kratownice boczne
	2 x kratownica boczna kontra 10 m; obciążenie 300 kg na każdą kratownicę.
	Wymagane zachowanie stabilności i nośności zgodnie z dokumentacją techniczną.
	

	System nagłośnieniowy - punkty podwieszeń
	System frontowy podwieszony do wypustów kratownicy w kierunku frontu; masa do 520 kg na punkt bez wyciągarek.
	Wykonawca zapewnia konstrukcję i punkty nośne zgodne z wymaganym obciążeniem.
	

	System monitorowy - punkty podwieszeń
	Masa systemu monitorowego do 40 kg na punkt.
	Dotyczy konstrukcji/punktów montażowych, nie dostawy systemu monitorowego.
	

	FOH
	FOH zbudowany z systemu typu Layher lub równoważnego; wymiary: 6 m x 3 m; wysokość minimalna: 2,5 m.
	FOH osłonięty podwójną warstwą siatki przepuszczającej dźwięk i zabezpieczającej przed deszczem. W przypadku stosowania follow spot FOH musi być piętrowy.
	



[bookmark: _Hlk233964717]Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.


2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

3. Jednocześnie oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki zawarte w ww. dokumentach;
2) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
3) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w WZ;
4) zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do zawarcia umowy;
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia upływu terminu określonego w warunkach zamówienia;
6) oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zaznacz właściwe z listy[footnoteRef:4]:  [4:  Należy podkreślić właściwą odpowiedź] 

|_| TAK, a pliki zostały wyodrębnione i oznaczone w sposób opisany w WZ;
|_| NIE;
7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:5] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[footnoteRef:6]. [5:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ]  [6:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

8) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.
9) ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców* 
* niepotrzebne skreślić
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)
Podwykonawcą będzie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

10) następujące oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w WZ są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych i Zamawiający będzie mógł pobierać je samodzielnie:…………………………..……………. [footnoteRef:7]. [7:  Należy wskazać nazwę dokumentu oraz adres strony internetowej, pod którym dokument jest dostępny.] 


ZAŁĄCZNIKI:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………


/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty/
