Załącznik nr 4 do WZ
Formularz oferty

[bookmark: _Toc534368278][bookmark: _Toc23331892]FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu pn.:
Wynajem, transport, montaż, utrzymanie techniczne i demontaż hali namiotowej pełniącej funkcję zaplecza garderobianego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego – nr postępowania 2/2026 DK:

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

	WYKONAWCA I JEGO OZNACZENIE

	Nazwa
	

	Adres lub Siedziba 
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo)
	

	Nr telefonu
	

	Strona internetowa (adres)
	

	Adres poczty elektronicznej
(e-mail)
	

	NIP
	

	REGON
	

	KRS / CEiDG
	

	Status[footnoteRef:1] [1:  Zaznaczyć właściwe] 

	☐ mikro przedsiębiorstwo;
☐ małe przedsiębiorstwo;
☐ średnie przedsiębiorstwo;
☐ duże przedsiębiorstwo;
☐ jednoosobowa działalność gospodarcza;
☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;

	Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:
	Imię
Nazwisko
telefon
e-mail

	Rola w konsorcjum/jeśli dotyczy/
	



	Przedmiot zamówienia
	Cena netto w PLN za jedno wydarzenie

	Prognozowana ilość wydarzeń[footnoteRef:2] [2:  Ilości wydarzeń, w związku z którymi Zamawiający planuje udzielać zamówień są ilościami szacunkowymi, które PZLPiT „Mazowsze”, planuje zrealizować w okresie obowiązywania Umowy ramowej, jednakże nie stanowią zobowiązania do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia.] 

	Cena netto w PLN
[2]x[3]
	

Stawka VAT w %

	

Cena brutto w PLN
[4] +([4]x[5])

	[bookmark: _Hlk233889508][1]
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	Wynajem, transport, montaż, utrzymanie techniczne i demontaż hali namiotowej pełniącej funkcję zaplecza garderobianego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia., w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
	
	25
	
	
	

	SUMA
	……………


1. Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.: „Wynajem, transport, montaż, utrzymanie techniczne i demontaż hali namiotowej pełniącej funkcję zaplecza garderobianego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

[bookmark: _Hlk203049550]…………………………….. PLN netto tj. ………………………………….. PLN brutto
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. załącznika nr 1 do WZ oraz Projektu Umowy ramowej i Projektu Umowy wykonawczej (stanowiących załącznik Nr 2 i 2a do WZ), jak również w nich nieujętych z powodu wad w/w dokumentacji wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca przed obliczeniem ceny ofertowej zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi warunkami realizacji zadania mogącymi mieć wpływ na oferowaną cenę, w tym projektem umowy (załącznik nr 2 i 2a do WZ). Oferowana cena ma pokrywać wszelkie zobowiązania umowne wynikające w/w dokumentacji i wytycznych określonych w WZ. 

Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego wskazane w OPZ i tabeli poniżej (Wykonawca wypełnia kolumnę 4 zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne, powinien opisać je w sposób pozwalający Zamawiającemu ocenić równoważność) :

	Parametr
	Wymaganie minimalne




	
Spełnia/nie spełnia 
(WYPEŁNIA WYKONAWCA)[footnoteRef:3] [3:  Brak uzupełnienia tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy] 

W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego Wykonawca opisuje zaoferowany przedmiot w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania minimalnych wymagań określonych w OPZ

	[1]
	[2]
	[3]

	1. Przeznaczenie
	Hala namiotowa przeznaczona na zaplecze garderobiane i techniczne dla zespołu artystycznego, umożliwiająca bezpieczne przebywanie osób, ustawienie wyposażenia garderobianego oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych.
	




	2. Powierzchnia
	Powierzchnia użytkowa pod zadaszeniem: nie mniej niż 300 m². Powierzchnia ma być liczona jako realna przestrzeń możliwa do wykorzystania wewnątrz hali. Przykładowa konfiguracja: 10 m × 30 m. Wykonawca poda w ofercie dokładne wymiary, powierzchnię całkowitą i użytkową.
	

	3. Konstrukcja
	Konstrukcja aluminiowa lub stalowa, kompletna, stabilna, bezpieczna i dopuszczona do użytkowania. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być sprawne, nieuszkodzone i zgodne z dokumentacją producenta.
	

	4. Użytkowanie całoroczne
	Konstrukcja i wyposażenie muszą umożliwiać użytkowanie w okresie obowiązywania umowy, w tym w warunkach jesiennych i zimowych. Wykonawca określi dopuszczalne obciążenia wiatrem i śniegiem oraz zasady eksploatacji w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
	

	5. Poszycie
	Poszycie dachowe i ścienne z PVC lub materiału równoważnego: nieprzemakalne, odporne na promieniowanie UV, czyste, estetyczne, bez rozdarć i nieszczelności. Materiał musi posiadać aktualny dokument potwierdzający właściwości w zakresie reakcji na ogień / trudnozapalności.
	

	6. Wysokość
	Wysokość ściany bocznej: minimum 3,0 m. Wykonawca poda wysokość ściany bocznej oraz wysokość w kalenicy albo najwyższym punkcie konstrukcji.
	

	7. Podłoga
	Stabilna, pełna i wypoziomowana podłoga na całej powierzchni użytkowej hali (minimum 300 m²), o powierzchni równej, antypoślizgowej i bezpiecznej dla ruchu pieszych oraz ustawienia wyposażenia. Należy zniwelować progi i różnice poziomów w strefach wejściowych.
	

	8. Wejścia i wyjścia
	Liczba, szerokość i rozmieszczenie wyjść zgodne z dokumentacją konstrukcji, przewidywaną liczbą użytkowników i obowiązującymi przepisami. Hala musi posiadać co najmniej dwa niezależne wyjścia oraz możliwość wykonania wejścia technicznego / bramy do wnoszenia wyposażenia.
	

	9. Brama techniczna
	Otwór techniczny o wymiarach dostosowanych do transportu wyposażenia. Wykonawca wskaże dostępne warianty oraz wymiary światła bramy. Wymiar oczekiwany: 3x3 m
	

	10. Podział wnętrza
	Możliwość wydzielenia wewnętrznych stref garderobianych za pomocą stabilnych przegród tekstylnych lub systemowych.
	

	11. Oświetlenie podstawowe
	Kompletne oświetlenie LED na całej powierzchni hali, zapewniające równomierne, bezpieczne i komfortowe korzystanie z garderób i ciągów komunikacyjnych. Instalacja musi być zabezpieczona, uporządkowana i wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
	

	12. Oświetlenie awaryjne i oznakowanie
	Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne oraz oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych – w zakresie wymaganym dla sposobu użytkowania obiektu, jego dokumentacji technicznej i obowiązujących przepisów.
	

	13. Ogrzewanie
	System ogrzewania dostosowany do kubatury hali i warunków atmosferycznych, umożliwiający utrzymanie temperatury co najmniej +18°C w strefie użytkowej w okresach, w których ogrzewanie zostanie zamówione. Urządzenia grzewcze muszą być bezpieczne, posiadać wymagane zabezpieczenia i być użytkowane zgodnie z instrukcjami producenta.
	

	14. Wentylacja
	Wentylacja naturalna i/lub mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza, ograniczenie kondensacji pary wodnej oraz komfort użytkowników. Rozwiązanie nie może powodować nawiewu spalin do wnętrza hali.
	

	15. Kotwienie / balastowanie
	Sposób posadowienia, kotwienia lub balastowania zgodny z dokumentacją techniczną konstrukcji i warunkami podłoża. W miejscach, w których nie można ingerować w nawierzchnię lub grunt, Wykonawca zastosuje odpowiedni system balastowy.
	

	16. Odprowadzanie wody
	Dach i system odprowadzenia wody muszą zapobiegać gromadzeniu się wody, przeciekom i zalewaniu wejść. W razie potrzeby Wykonawca zastosuje rynny, spusty lub inne rozwiązania odprowadzające wodę poza strefę użytkową.
	

	17. Zasilanie
	Wykonawca określi łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wstępnie Zamawiający przewiduje możliwość zapewnienia jednego gniazda trójfazowego 32 A w pobliżu miejsca montażu. Ewentualne dodatkowe zasilanie, rozdzielnice, zabezpieczenia i okablowanie należy wskazać w ofercie.
	

	18. Stan techniczny i estetyka
	Wszystkie elementy hali i wyposażenia muszą być czyste, sprawne, kompletne i wolne od uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo lub estetykę zaplecza artystycznego.
	



[bookmark: _Hlk233964717]Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.


2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

3. Jednocześnie oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki zawarte w ww. dokumentach;
2) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
3) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w WZ;
4) zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do zawarcia umowy;
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia upływu terminu określonego w warunkach zamówienia;
6) oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zaznacz właściwe z listy[footnoteRef:4]:  [4:  Należy podkreślić właściwą odpowiedź] 

|_| TAK, a pliki zostały wyodrębnione i oznaczone w sposób opisany w WZ;
|_| NIE;
7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:5] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[footnoteRef:6]. [5:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ]  [6:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

8) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.
9) ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców* 
* niepotrzebne skreślić
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)
Podwykonawcą będzie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

10) następujące oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w WZ są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych i Zamawiający będzie mógł pobierać je samodzielnie:…………………………..……………. [footnoteRef:7]. [7:  Należy wskazać nazwę dokumentu oraz adres strony internetowej, pod którym dokument jest dostępny.] 


ZAŁĄCZNIKI:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………


/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty/
